# Přehled ukazatelů rotačního laseru

| Laserový paprsek | Rotace laserového paprsku |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Zelená | Červená | Zelená | Červená | Červená
Zapnutí měřicího přístroje (vlastní test 1 s) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Nivelace nebo dodatečná nivelace | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Měřicí přístroj je znivelovaný/připravený k provozu | ● | ● | ● |  |  |  |
Překročený rozsah samonivelace | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Aktivovaná signalizace otřesů |  |  |  |  | ● |  |
Zareagovala signalizace otřesů | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Napětí baterií pro ≤ 2 h provozu |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Vybité baterie | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: nepřetržitý provoz

2×/s: frekvence blikání (např. dvakrát za sekundu)

○: funkce zastavená