# Üzemeltetés

- Óvja meg a mérőműszert és a távirányítót a nedvességtől és a közvetlen napsugárzás behatásától.

- Ne tegye ki a mérőműszert és a távirányítót szélsőséges hőmérsékleteknek vagy hőmérséklet-ingadozásoknak. Például ne hagyja hosszabb ideig a készüléket egy autóban. Nagyobb hőmérsékletingadozások után hagyja a mérőműszert és a távirányítót temperálódni, mielőtt azt ismét üzembe venné. A mérőműszerrel való munka folytatása előtt mindig hajtson végre egy pontosság ellenőrzést lásd A mérőműszer pontosságának ellenőrzése.
  Szélsőséges hőmérsékletek vagy hőmérsékletingadozások esetén a mérőműszer pontossága csökkenhet.

- Óvja meg a mérőműszert a heves lökésektől és a leeséstől. Ha a mérőműszert erős külső hatás érte, a munka folytatása előtt ellenőrizze annak pontosságát lásd A mérőműszer pontosságának ellenőrzése.

A távirányító üzembe helyezése
A forgó lézer üzembe helyezése
Üzemmódok
Funkciók
Szintező automatika
A mérőműszer pontosságának ellenőrzése
Munkavégzési tanácsok
Munkavégzési példák
A forgó lézer kijelzéseinek áttekintése