# Τεχνικά στοιχεία

Περιστροφικά λέιζερ | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Περιοχή εργασίας (ακτίνα)A)B)
χωρίς δέκτη λέιζερ περίπου | 30 m | 30 m | 50 m
με δέκτη λέιζερ περίπου | 0,5−125 m | 0,5−150 m | 0,5−150 m
Ακρίβεια χωροστάθμησης στα 30 m απόστασηA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης τυπική | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Χρόνος χω‌ρο‌στάθ‌μη‌σης, τυπικός | 15 s | 15 s | 15 s
Ταχύτητα περιστροφής | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1
Γωνία ανοίγματος στη λειτουργία γραμμής | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Θερμοκρασία λειτουργίας | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Θερ‌μο‌κρα‌σία φύ‌λαξης/απο‌θή‌κευ‌σης | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Μέγιστο ύψος χρήσης πάνω από το ύψος αναφοράς | 2.000 m | 2.000 m | 2.000 m
Μέγιστη σχετική υγρασία αέρα | 90 % | 90 % | 90 %
Βαθμός ρύπανσης κατά IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Κατηγορία λέιζερ | 2 | 3R | 3R
Τύπος λέιζερ | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Απόκλιση | 0,4 mrad (πλήρης γωνία) | 0,4 mrad (πλήρης γωνία) | 0,4 mrad (πλήρης γωνία)
Υποδοχή τρίποδα οριζόντια | 5/8"-11 | 5/8"-11 | 5/8"-11
Μπαταρίες (αλκαλίου-μαγγανίου) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Βαθμός προστασίας | IP54 (προστασία από σκόνη και ψεκαζόμενο νερό) | IP54 (προστασία από σκόνη και ψεκαζόμενο νερό) | IP54 (προστασία από σκόνη και ψεκαζόμενο νερό)

A)

  στους 25 °C

B)

  Η περιοχή εργασίας μπορεί να μειωθεί από δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. άμεση ηλιακή ακτινοβολία).

C)

  κατά μήκος των αξόνων

D)

  Εμφανίζεται μόνο μη αγώγιμη ρύπανση, αλλά περιστασιακά αναμένεται προσωρινή αγωγιμότητα που προκαλείται από την εμφάνιση δρόσου.

Για τη μονοσήμαντη αναγνώριση του οργάνου μέτρησης χρησιμεύει ο αριθμός σειράς (16) πάνω στην πινακίδα τύπου.

Τηλεχειριστήριο | RC 1
--- | ---
Κωδικός αριθμός | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Περιοχή εργασίαςA) | 30 m
Θερμοκρασία λειτουργίας | –10 °C … +50 °C
Θερ‌μο‌κρα‌σία φύ‌λαξης/απο‌θή‌κευ‌σης | –20 °C … +70 °C
Μέγιστο ύψος χρήσης πάνω από το ύψος αναφοράς | 2.000 m
Μέγιστη σχετική υγρασία αέρα | 90 %
Βαθμός ρύπανσης κατά IEC 61010-1 | 2B)
Μπαταρία | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Η περιοχή εργασίας μπορεί να μειωθεί από δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. άμεση ηλιακή ακτινοβολία).

B)

  Εμφανίζεται μόνο μη αγώγιμη ρύπανση, αλλά περιστασιακά αναμένεται προσωρινή αγωγιμότητα που προκαλείται από την εμφάνιση δρόσου.

Ο αριθμός σειράς (27) πάνω στην πινακίδα τύπου χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του τηλεχειριστηρίου σας.