# الأجزاء المصورة

تستند أرقام الأجزاء المصورة إلی صور عدة القياس وجهاز التشغيل عن بعد في صفحات الرسوم التخطيطية.

##

(1) | بيان وظيفة التحذير من الصدمات
(2) | زر وظيفة التحذير من الصدمات
(3) | مبين الحالة
(4) | زر التشغيل والإطفاء
(5) | زر التشغيل الدوراني
(6) | شعاع ليزر متغير
(7) | مستشعر جهاز التحكم عن بعد
(8) | فتحة خروج أشعة الليزر
(9) | نقطة التعامد إلى أعلى
(10) | رأس الدوران
(11) | زر التشغيل الخطي
(12) | تحذير البطاريات
(13) | درج البطاريات
(14) | قفل درج البطاريات
(15) | حاضن الحامل ثلاثي القوائم 5/8 بوصة
(16) | الرقم المتسلسل
(17) | لافتة تحذير الليزر
(18) | لافتة تحذير فتحة خروج الليزر (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | جهاز التحكم عن بعد
(20) | زر التشغيل الدوراني
(21) | زر التشغيل الخطي
(22) | زر إعادة ضبط وظيفة التحذير من الصدمات
(23) | زر التدوير في اتجاه عقارب الساعة
(24) | زر التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة
(25) | بيان إرسال الإشارة
(26) | فتحة خروج الأشعة تحت الحمراء
(27) | الرقم المتسلسل
(28) | قفل غطاء درج البطاريات
(29) | غطاء درج البطاريات

##

(30) | مستقبل الليزرA)
(31) | شاخص القياسA)
(32) | حامل ثلاثي القوائمA)
(33) | لولب تثبيت الحامل الجداريA)
(34) | ثقوب تثبيت الحامل الجداريA)
(35) | حاضن الحامل ثلاثي القوائم 5/8 بوصة الخاص بالحامل الجداريA)
(36) | الحامل الجداري/وحدة المحاذاةA)
(37) | لولب وحدة المحاذاةA)
(38) | لولب الحامل الجداري 5/8 بوصةA)
(39) | مغناطيسA)
(40) | نظارة رؤية الليزرA)
(41) | لوحة تصويب الليزرA)
(42) | حقائبA)

A)

  لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.