# Lietošana

- Sargājiet mērinstrumentu un tālvadības pulti no mitruma un saules staru tiešas iedarbības.

- Nepakļaujiet mērinstrumentu un tālvadības pulti ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras iedarbībai un straujām temperatūras izmaiņām. Piemēram, neatstājiet minētās ierīces uz ilgāku laiku automašīnas salonā. Pie straujām temperatūras izmaiņām vispirms nogaidiet, līdz izlīdzinās temperatūras starpība mērinstrumentā un tālvadības pultī, un tikai pēc tam uzsāciet to lietošanu. Pirms turpināt darbu ar mērinstrumentu, veiciet precizitātes pārbaudi skatīt Mērinstrumenta precizitātes pārbaude.
  Ekstremālu temperatūras vērtību vai strauju tempera‌tūras izmaiņu iedarbība uz mēr‌instrumentu var nelabvēlīgi ietekmēt tā precizitāti.

- Sargājiet mērinstrumentu no stipriem triecieniem, neļaujiet tam krist. Ja mērinstruments ir ticis pakļauts stiprai mehāniskai iedarbībai, pirms darba turpināšanas vienmēr jāpārbauda tā precizitāte, kā norādīts sadaļā skatīt Mērinstrumenta precizitātes pārbaude.

Uzsākot tālvadības pults lietošanu
Rotācijas lāzera iedarbināšana
Darba režīmi
Funkcijas
Automātiskā paš‌iz‌lī‌dzi‌nā‌ša‌nās
Mērinstrumenta precizitātes pārbaude
Norādījumi darbam
Darba piemēri
Rotācijas lāzera indikatoru pārskats