# Dados técnicos

Nível laser rotativo | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Número de produto | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Área de trabalho (raio)A)B)
sem recetor laser aprox. | 30 m | 30 m | 50 m
com recetor laser aprox. | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Precisão de nivelamento a 30 m de distânciaA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Gama de autonivelamento típica | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Tempo de nivelamento, tipicamente | 15 s | 15 s | 15 s
Velocidade de rotação | 150/300/600 r.p.m. | 150/300/600 r.p.m. | 150/300/600 r.p.m.
Ângulo de abertura no funcionamento de linha | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Temperatura operacional | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Temperatura de ‌armazenamento | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Altura máx. de utilização acima da altura de referência | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Humidade relativa máx. | 90 % | 90 % | 90 %
Grau de sujidade de acordo com a IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Classe de laser | 2 | 3R) | 3R)
Tipo de laser | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergência | 0,4 mrad (ângulo completo) | 0,4 mrad (ângulo completo) | 0,4 mrad (ângulo completo)
Suporte de tripé horizontal | 5/8"-11 | 5/8"-11 | 5/8"-11
Pilhas (mangano alcalino) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Dimensões (comprimento × largura × altura) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Tipo de proteção | IP54 (protegido contra pó e projeção de água) | IP54 (protegido contra pó e projeção de água) | IP54 (protegido contra pó e projeção de água)

A)

  a 25 °C

B)

  O raio de ação pode ser reduzido por condições ambiente desfavoráveis (por exemplo radiação solar direta).

C)

  ao longo dos eixos

D)

  Só surge sujidade não condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade temporária causada por condensação.

Para uma identificação inequívoca do seu instrumento de medição, consulte o número de série (16) na placa de identificação.

Telecomando | RC 1
--- | ---
Número de produto | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Raio de açãoA) | 30 m
Temperatura operacional | –10 °C … +50 °C
Temperatura de ‌armazenamento | –20 °C … +70 °C
Altura máx. de utilização acima da altura de referência | 2000 m
Humidade relativa máx. | 90 %
Grau de sujidade de acordo com a IEC 61010-1 | 2B)
Pilha | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  O raio de ação pode ser reduzido por condições ambiente desfavoráveis (por exemplo radiação solar direta).

B)

  Só surge sujidade não condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade temporária causada por condensação.

Para uma identificação inequívoca do seu telecomando, consulte o número de série (27) na placa de características.