# طرز کار با دستگاه

- ابزار اندازه گیری و کنترل از راه دور را در برابر رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید محفوظ بدارید.

- ابزار اندازه گیری و کنترل از راه دور را در معرض دمای بسیار بالا یا نوسانات دما قرار ندهید. به عنوان مثال آنها را برای مدت طولانی در ماشین قرار ندهید. در صورت وجود نوسانات دمایی زیاد، بگذارید ابزار اندازه گیری و کنترل از راه دور قبل از راه اندازی به دمای عادی برگردند. همیشه قبل از ادامه کار با ابزار اندازه گیری، کنترل دقت را اجرا کنید رجوع کنید به کنترل دقت ابزار اندازه‌گیری.
  دمای حاد (گرما و سرمای شدید) و یا نوسانات شدید دما می تواند در دقت اندازه گیری تأثیر منفی بگذارد.

- از تکان دادن شدید و افتادن ابزار اندازه گیری جلوگیری کنید. در صورت بروز تغییرات قابل مشاهده روی ابزار اندازه گیری بایستی قبل از ادامه ی کار همواره یک کنترل دقت انجام دهید رجوع کنید به کنترل دقت ابزار اندازه‌گیری.

راه اندازی کنترل از راه دور
راه اندازی لیزر چرخشی
انواع عملکرد
عملکردها
تراز اتوماتیک
کنترل دقت ابزار اندازه‌گیری
راهنمائی‌های عملی
مثال های عملی
نمای کلی نمادهای لیزر چرخشی