# Funcţiile

## Rotirea liniei/punctului în poziţie orizontală în planul de rotaţie (consultă imaginea A)

Când aparatul de măsură se află în poziţie orizontală, poţi poziţiona linia laser, respectiv punctul laser în planul de rotaţie al laserului. Este posibilă rotirea la 360°.

Pentru aceasta, roteşte manual capul rotativ (10) în poziţia dorită sau utilizează telecomanda: Pentru rotirea în sens orar, apasă tasta de rotire în sens orar (23) de pe telecomandă, pentru rotirea în sens antiorar apasă tasta de rotire în sens antiorar (24) de pe telecomandă. În modul rotativ, apăsarea tastelor nu are niciun efect.

## Rotirea planului de rotaţie în cazul poziţiei verticale (consultă imaginea B)

Când aparatul de măsură se află în poziţie verticală, poţi roti punctul laser, linia laser sau planul de rotaţie în jurul axei verticale pe un interval de ±8% pentru o suprapunere uşoară sau pentru alinierea paralelă.

Pentru rotirea în sens orar, apasă tasta de rotire în sens orar (23) de pe telecomandă.

Pentru rotirea în sens antiorar, apasă tasta de rotire în sens antiorar (24) de pe telecomandă.