# Tekniset tiedot

Pyörivä laser | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Kantama (säde)A)B)
ilman laservastaanotinta n. | 30 m | 30 m | 50 m
laservastaanottimen kanssa n. | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Tasaustarkkuus 30 metrin etäisyydelläA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Tyypillinen itsetasausalue | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Tyypillinen tasausaika | 15 s | 15 s | 15 s
Pyörimisnopeus | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1
Linjakäytön avautumiskulma | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Käyttölämpötila | –10 … +50 °C | –10 … +50 °C | 0 … +40 °C
Säilytyslämpötila | –20 … +70 °C | –20 … +70 °C | –20 … +70 °C
Maks. käyttökorkeus merenpinnan tasosta | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m
Suhteellinen ilmankosteus maks. | 90 % | 90 % | 90 %
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan | 2D) | 2D) | 2D)
Laserluokka | 2 | 3R | 3R
Lasertyyppi | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergenssi | 0,4 mrad (täysi kulma) | 0,4 mrad (täysi kulma) | 0,4 mrad (täysi kulma)
Vaakasuora jalustakiinnitin | 5/8"-11 | 5/8"-11 | 5/8"-11
Paristot (alkali-mangaani) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Mitat (pituus × leveys × korkeus) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Suojaus | IP54 (pöly- ja roiskevesisuojattu) | IP54 (pöly- ja roiskevesisuojattu) | IP54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)

A)

  25 °C lämpötilassa

B)

  Epäedulliset ympäristöolosuhteet (esimerkiksi suora auringonpaiste) saattavat lyhentää kantamaa.

C)

  akseleita pitkin

D)

  Kyseessä on vain johtamaton lika. Työkaluun voi kuitenkin syntyä joskus tilapäistä johtavuutta kasteen takia.

Mittaustyökalun tyyppikilvessä on yksilöllinen sarjanumero (16) tunnistusta varten.

Kaukosäädin | RC 1
--- | ---
Tuotenumero | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
KantamaA) | 30 m
Käyttölämpötila | –10 … +50 °C
Säilytyslämpötila | –20 … +70 °C
Maks. käyttökorkeus merenpinnan tasosta | 2 000 m
Suhteellinen ilmankosteus maks. | 90 %
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan | 2B)
Paristo | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | 0,07 kg

A)

  Epäedulliset ympäristöolosuhteet (esimerkiksi suora auringonpaiste) saattavat lyhentää kantamaa.

B)

  Kyseessä on vain johtamaton lika. Työkaluun voi kuitenkin syntyä joskus tilapäistä johtavuutta kasteen takia.

Kaukosäätimen tyyppikilvessä on yksilöllinen sarjanumero (27) tunnistusta varten.