# Технички податоци

Ротационен ласер | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Број на дел | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Работен простор (радиус)A)B)
без ласерски приемник околу. | 30 m | 30 m | 50 m
со ласерски приемник околу. | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Точност на нивелирање при оддалечување од 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Типично поле на самонивелирање | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Типично време на нивелирање | 15 s | 15 s | 15 s
Брзина на ротација | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1
Агол на отвор при линиски режим | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Оперативна температура | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Температура при складирање | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Макс. оперативна висина преку референтната висина | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Макс. релативна влажност на воздухот. | 90 % | 90 % | 90 %
Степен на извалканост според IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Класа на ласер | 2 | 3R | 3R
Тип на ласер | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Отстапување | 0,4 mrad (целосен агол) | 0,4 mrad (целосен агол) | 0,4 mrad (целосен агол)
Хоризонтален прифат за стативот | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Батерии (алкални-мангански) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Димензии (должина × ширина × висина) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Вид на заштита | IP54 (заштита од прав и прскање вода) | IP54 (заштита од прав и прскање вода) | IP54 (заштита од прав и прскање вода)

A)

  кај 25 °C

B)

  Работното поле може да се намали поради неповолни услови на околината (на пр. директна изложеност на сончеви зраци).

C)

  по должина на оските

D)

  Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.

Серискиот број (16) на спецификационата плочка служи за јасна идентификација на Вашиот мерен уред.

Далечински управувач | RC 1
--- | ---
Број на дел | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Работно полеA) | 30 m
Оперативна температура | –10 °C … +50 °C
Температура при складирање | –20 °C … +70 °C
Макс. оперативна висина преку референтната висина | 2000 m
Макс. релативна влажност на воздухот. | 90 %
Степен на извалканост според IEC 61010-1 | 2B)
Батерија | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Работното поле може да се намали поради неповолни услови на околината (на пр. директна изложеност на сончеви зраци).

B)

  Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.

Серискиот број на спецификационата плочка (27) служи за јасна идентификација на Вашиот далечински управувач.