# Pregled indikatora na rotacijskom laseru

| Laserska zraka | Rotacija laserske zrake |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Zele‌na | Crve‌na | Zele‌na | Crve‌na | Crve‌na
Uključivanje mjernog alata (1 s samotestiranja) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Niveliranje ili naknadno niveliranje | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Mjerni alat izniveliran/spreman za rad | ● | ● | ● |  |  |  |
Prekoračeno područje samoniveliranja | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Aktivirano upozoravanje pri šoku |  |  |  |  | ● |  |
Aktivirano upozoravanje pri šoku | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Napon baterije za ≤ 2 h rada |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Baterije su prazne | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: neprekidni rad

2×/s: učestalost treperenja (npr. dvaput u sekundi)

○: zaustavljena funkcija