# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère aux représentations de l’appareil de mesure et de la télécommande sur les pages graphiques.

##

(1) | LED d’avertissement de chocs
(2) | Touche Avertissement de chocs
(3) | LED d’état
(4) | Touche Marche/Arrêt
(5) | Touche Mode rotation
(6) | Faisceau laser variable
(7) | Capteur pour la télécommande
(8) | Orifice de sortie du faisceau laser
(9) | Point d’aplomb vers le haut
(10) | Tête de rotation
(11) | Touche Mode lignes
(12) | Alerte piles
(13) | Compartiment à piles
(14) | Verrouillage du compartiment à piles
(15) | Raccord de trépied 5/8"
(16) | Numéro de série
(17) | Étiquette d’avertissement laser
(18) | Étiquette d’avertissement orifice de sortie laser (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Télécommande
(20) | Touche Mode rotation
(21) | Touche Mode lignes
(22) | Touche Reset avertissement de chocs
(23) | Touche Rotation vers la droite
(24) | Touche Rotation vers la gauche
(25) | LED d’envoi de signal
(26) | Orifice de sortie faisceau infrarouge
(27) | Numéro de série
(28) | Verrouillage du couvercle du compartiment à pile
(29) | Couvercle du compartiment à pile

##

(30) | Cellule de réception laserA)
(31) | MireA)
(32) | TrépiedA)
(33) | Vis de fixation du support muralA)
(34) | Trous de fixation du support muralA)
(35) | Raccord de trépied 5/8" du support muralA)
(36) | Support mural/unité d’alignementA)
(37) | Vis de l’unité d’alignementA)
(38) | Vis 5/8" du support muralA)
(39) | AimantA)
(40) | Lunettes de vision laserA)
(41) | Cible laserA)
(42) | CoffretA)

A)

  Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez l’ensemble des accessoires dans notre gamme d’accessoires.