# การเริ่มต้นปฏิบัติงานของ‌เครื่อง‌ควบคุม‌‌ระยะไกล

เมื่อ‌กด‌ปุ่ม‌ควบคุม‌การ‌ทำงาน เครื่องมือ‌วัด‌อาจ‌เคลื่อน‌จาก‌ระดับ‌ตำแหน่ง‌ของ‌มัน ทำให้‌การหมุน‌ถูก‌ขัด‌จังหวะ‌ชั่วครู่ ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยใช้รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลยังคงทำงานหากแบตเตอรี่ที่มีประจุไฟฟ้าเพียงพอ

ตั้งค่าเครื่องมือวัดเพื่อให้สัญญาณจากรีโมทควบคุมเข้าถึงเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งในทิศทางตรง หากไม่สามารถชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์ (7) ในทิศทางตรง หากไม่สามารถชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์ได้โดยตรง พื้นที่การทำงานจะลดลง ด้วยการสะท้อนสัญญาณ (เช่น บนผนัง) สามารถปรับปรุงช่วงได้ด้วยมีสัญญาณอ้อมเช่นกัน

หลังจากกดปุ่มบนตัวควบคุมระยะไกลไฟแสดงสถานะการส่งสัญญาณ (25) จะสว่างขึ้นเพื่อระบุว่ามีการส่งสัญญาณแล้ว

ไม่สามารถทำการเปิดหรือปิดสวิทช์การทำงานเครื่องวัดได้ด้วยรีฌมทคอนโทรล