# Технические данные

Ротационный лазерный нивелир | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Товарный номер | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Рабочий диапазон (радиус)A)B)
без лазерного приемника прим. | 30 м | 30 м | 50 м
с лазерным приемником прим. | 0,5–125 м | 0,5–150 м | 0,5–150 м
Точность нивелирования на расстоянии 30 мA)C) | ±3 мм | ±3 мм | ±3 мм
Типичный диапазон автоматического нивелирования | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Типичное время нивелирования | 15 с | 15 с | 15 с
Скорость вращения | 150/300/600 мин-1 | 150/300/600 мин-1 | 150/300/600 мин-1
Угол раствора при линейном режиме | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Рабочая температура | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Температура хранения | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Макс. высота применения над реперной высотой | 2000 м | 2000 м | 2000 м
Относительная влажность воздуха не более | 90 % | 90 % | 90 %
Степень загрязненности согласно IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Класс лазера | 2 | 3R | 3R
Тип лазера | 635 нм, < 1 мВт | 635 нм, < 5 мВт | 532 нм, < 5 мВт
Расхождение | 0,4 мрад (полный угол) | 0,4 мрад (полный угол) | 0,4 мрад (полный угол)
Гнездо под штатив горизонт. | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Батареи (щелочные) | 1,5 В LR20 (D)–2 шт. | 1,5 В LR20 (D)–2 шт. | 1,5 В LR20 (D)–2 шт.
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 кг | 1,8 кг | 1,8 кг
Размеры (длина x ширина x высота) | 190 × 180 × 170 мм | 190 × 180 × 170 мм | 190 × 180 × 170 мм
Степень защиты | IP54 (с защитой от пыли и брызг воды) | IP54 (с защитой от пыли и брызг воды) | IP54 (с защитой от пыли и брызг воды)

A)

  при 25 °C

B)

  Рабочий диапазон может уменьшаться вследствие неблагоприятных окружающих условий (напр., прямых солнечных лучей).

C)

  вдоль осей

D)

  Обычно присутствует только непроводящее загрязнение. Однако, как правило, возникает временная проводимость, вызванная конденсацией.

Однозначная идентификация измерительного инструмента возможна по серийному номеру (16) на заводской табличке.

Пульт дистанционного управления | RC 1
--- | ---
Товарный номер | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Рабочий диапазонA) | 30 м
Рабочая температура | –10 °C … +50 °C
Температура хранения | –20 °C … +70 °C
Макс. высота применения над реперной высотой | 2000 м
Относительная влажность воздуха не более | 90 %
Степень загрязненности согласно IEC 61010-1 | 2B)
Батарея | 1,5 В LR6 (AA)–1 шт.
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 кг

A)

  Рабочий диапазон может уменьшаться вследствие неблагоприятных окружающих условий (напр., прямых солнечных лучей).

B)

  Обычно присутствует только непроводящее загрязнение. Однако, как правило, возникает временная проводимость, вызванная конденсацией.

Однозначная идентификация вашего пульта дистанционного управления возможна по серийному номеру (27) на заводской табличке.