# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst mērinstrumenta un tālvadības pults grafikas lappusēs sniegtajiem attēliem.

##

(1) | Triecienu brīdinājuma funkcijas indikators
(2) | Trieciena brīdinājuma taustiņš
(3) | Statusa rādījums
(4) | Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
(5) | Rotācijas režīma taustiņš
(6) | Kustīgais lāzera stars
(7) | Tālvadības sensors
(8) | Lāzera stara izvadlūka
(9) | Svērteņa punkts uz augšu
(10) | Rotācijas galva
(11) | Līniju režīma taustiņš
(12) | Bateriju nolietošanās indikators
(13) | Bateriju nodalījums
(14) | Bateriju nodalījuma fiksators
(15) | 5/8" vītne stiprināšanai uz statīva
(16) | Sērijas numurs
(17) | Lāzera brīdinājuma uzlīme
(18) | Lāzera izvadlūkas brīdinājuma plāksne (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Tālvadības pults
(20) | Rotācijas režīma taustiņš
(21) | Līniju režīma taustiņš
(22) | Trieciena brīdinājuma atiestates taustiņš
(23) | Taustiņš griešanai pulksteņrādītāju virzienā
(24) | Taustiņš griešanai pretēji pulksteņrādītāju virzienam
(25) | Signāla raidīšanas indikators
(26) | Infrasarkano staru izvadlūka
(27) | Sērijas numurs
(28) | Bateriju nodalījuma vāciņa fiksators
(29) | Bateriju nodalījuma vāciņš

##

(30) | Lāzera starojuma uztvērējsA)
(31) | MērkārtsA)
(32) | StatīvsA)
(33) | Sienas stiprinājuma stiprināšanas skrūveA)
(34) | Sienas stiprinājuma stiprināšanas caurumiA)
(35) | Sienas stiprinājuma 5/8" statīva turētājsA)
(36) | Sienas stiprinājums/izlīdzināšanas bloksA)
(37) | Izlīdzināšanas bloka skrūveA)
(38) | Sienas stiprinājuma 5/8" skrūveA)
(39) | MagnētsA)
(40) | Lāzera skatbrillesA)
(41) | Lāzera mērķplāksneA)
(42) | KoferisA)

A)

  Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.