# Bruk

- Beskytt måleverktøyet og fjernkontrollen mot fuktighet og direkte sollys.

- Måleverktøyet og fjernkontrollen må ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger. De må for eksempel ikke bli liggende i bilen i lang tid. La måleverktøyet og fjernkontrollen tempereres før bruk ved store temperatursvingninger. Utfør alltid en kontroll av nøyaktigheten før du fortsetter å bruke måleverktøyet se Kontrollere måleverktøyets nøyaktighet.
  Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan målevertøyets presisjon svekkes.

- Pass på at måleverktøyet ikke utsettes for harde slag eller fall. Etter sterk ytre påvirkning på måleverktøyet bør du alltid kontrollere nøyaktigheten før du fortsetter arbeidet se Kontrollere måleverktøyets nøyaktighet.

Igangsetting av fjernkontrollen
Igangsetting rotasjonslaser
Driftsmoduser
Funksjoner
Automatisk nivellering
Kontrollere måleverktøyets nøyaktighet
Arbeidshenvisninger
Arbeidseksempler
Oversikt over rotasjonslaserens indikatorer