# مشخصات فنی

لیزر چرخشی | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
شماره فنی | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
محدوده کاری (شعاع)A)‏B)‏
بدون دریافت کننده لیزر حدود | ‎30 m‎ | ‎30 m‎ | ‎50 m‎
با دریافت کننده لیزر حدود | ‎0,5−125 m‎ | ‎0,5−150 m‎ | ‎0,5−150 m‎
دقت تراز در فاصله ‎30 m‎‏A)‏C)‏ | ‎±3 mm‎ | ‎±3 mm‎ | ‎±3 mm‎
محدوده معمول خود تراز شوندگی | ‎±8 % (±4,6°)‎ | ‎±8 % (±4,6°)‎ | ‎±8 % (±4,6°)‎
زمان معمول تراز | ‎15 s‎ | ‎15 s‎ | ‎15 s‎
سرعت چرخش | ‎150/300/600 min‎−1 | ‎150/300/600 min‎−1 | ‎150/300/600 min‎−1
زاویه دهانه در عملکرد خطی و انتخاب طول خط | ‎10/25/50°‎ | ‎10/25/50°‎ | ‎10/25/50°‎
دمای کاری | ‎−10 °C … +50 °C‎ | ‎−10 °C … +50 °C‎ | ‎0 °C … +40 °C‎
دمای نگه داری در انبار | ‎−20 °C … +70 °C‎ | ‎−20 °C … +70 °C‎ | ‎−20 °C … +70 °C‎
حداکثر ارتفاع کاربری روی ارتفاع مرجع | ‎2000 m‎ | ‎2000 m‎ | ‎2000 m‎
حداکثر رطوبت نسبی هوا | 90 % | 90 % | 90 %
درجه آلودگی مطابق استاندارد ‎IEC 61010-1‎ | 2‏D)‏ | 2‏D) | 2‏D)‏
کلاس لیزر | 2 | 3R | 3R
نوع لیزر | ‎635 nm, < 1 mW‎ | ‎635 nm, < 5 mW‎ | ‎532 nm, < 5 mW‎
انحراف | ‎0,4 mrad‎ (زاویه کامل) | ‎0,4 mrad‎ (زاویه کامل) | ‎0,4 mrad‎ (زاویه کامل)
محل اتصال سه پایه افقی | ‎5/8"-11‎ | ‎5/8"-11‎ | ‎5/8"-11‎
باتری‌ های (آلکالین منگنز) | ‎2 × 1,5 V LR20 (D)‎ | ‎2 × 1,5 V LR20 (D)‎ | ‎2 × 1,5 V LR20 (D)‎
وزن مطابق استاندارد ‎EPTA‎‑Procedure 01:2014‎ | ‎1,8 kg‎ | ‎1,8 kg‎ | ‎1,8 kg‎
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | ‎190 × 180 × 170 mm‎ | ‎190 × 180 × 170 mm‎ | ‎190 × 180 × 170 mm‎
نوع حفاظت | IP54 (ضد گرد و غبار و مصون در برابر پاشش آب) | IP54 (ضد گرد و غبار و مصون در برابر پاشش آب) | IP54 (ضد گرد و غبار و مصون در برابر پاشش آب)

A)

  در ‎25‎ °C

B)

  محدوده کاری ممکن است با شرایط نامناسب محیط (تابش مستقیم خورشید) کاهش یابد.

C)

  در امتداد محور

D)

  زیرنویس: تنها آلودگی بدون قابلیت هادی شدن دیده می شود که با پیشبینی وجود شبنم به طور موقت، قابلیت هادی شدن انتظار می‌رود.

برای شناسایی ابزار اندازه گیریتان از شماره ی فنی (16) روی برچسب کالا استفاده نمایید.

کنترل از راه دور | RC 1
--- | ---
شماره فنی | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
محدوده کاریA) | ‎30 m‎
دمای کاری | ‎−10 °C … +50 °C‎
دمای نگه داری در انبار | ‎−20 °C … +70 °C‎
حداکثر ارتفاع کاربری روی ارتفاع مرجع | ‎2000 m‎
حداکثر رطوبت نسبی هوا | 90 %
درجه آلودگی مطابق استاندارد ‎IEC 61010-1‎ | 2‏B)‏
باتری | ‎1 × 1,5 V LR6 (AA)‎
وزن مطابق استاندارد ‎EPTA-Procedure 01:2014‎ | ‎0,07 kg‎

A)

  محدوده کاری ممکن است با شرایط نامناسب محیط (تابش مستقیم خورشید) کاهش یابد.

B)

  زیرنویس: تنها آلودگی بدون قابلیت هادی شدن دیده می شود که با پیشبینی وجود شبنم به طور موقت، قابلیت هادی شدن انتظار می‌رود.

برای شناسایی مشخص کنترل از راه دور ‌خود از شماره سری (27) روی برچسب دستگاه استفاده نمایید.