# გამოსახული კომპონენტები

გამოსახული კომპონენტების ნუმერაცია შესრულებულია საზომი ინსტრუმენტის და დისტრანციური მართვის პულტის სურათების მიხედვით ილუსტრაციულ გვერდზე.

##

(1) | შერყევის შესახებ გაფრთხილების ფუნქციის ინდიკატორი
(2) | შერყევის შესახებ გაფრთხილების ჩართვის ღილაკი
(3) | მდგომარეობის ინდიკატორი
(4) | ამომრთველი
(5) | როტაციული რეჟიმის ღილაკი
(6) | ცვლადი ლაზერული სხივი
(7) | დისტანციური მართვის სენსორი
(8) | ლაზერული სხივის გამოსასვლელი ხვრელი
(9) | შვეულის წერტილი, ვრცელდება ზევით
(10) | როტაციული თავაკი
(11) | ხაზოვანი რეჟიმის ღილაკი
(12) | გაფრთხილება ბატარეების დაცლის შესახებ
(13) | ბატარეების განყოფილება
(14) | ბატარეების განყოფილების ფიქსატორი
(15) | ბუდე შტატივის ქვეშ 5/8"
(16) | სერიული ნომერი
(17) | ლაზერული გამოსხივების გამაფრთხილებელი ფირფიტა
(18) | ლაზერული სხივის გამოსვლის ხვრელის გაფრთხილების ფირფიტა (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | დისტანციური მართვის პულტი
(20) | როტაციული რეჟიმის ღილაკი
(21) | ხაზოვანი რეჟიმის ღილაკი
(22) | შერყევის შესახებ გაფრთხილების განულების ღილაკი
(23) | საათის ისრის მიმართულების მობრუნების ღილაკი
(24) | საათის ისრის საწინააღმდეგოდ მობრუნების ღილაკი
(25) | სიგნალის გაგზავნის ინდიკატორი
(26) | ინფრაწითელი გამოსხივების გამოსვლის ხვრელი
(27) | სერიული ნომერი
(28) | ბატარეების სექციის საფარის ფიქსატორი
(29) | ბატარეების სექციის საფარი

##

(30) | ლაზერული მიმღებიA)
(31) | შორსსაზომი თამასაA)
(32) | შტატივიA)
(33) | კედლის სამაგრის მოსაჭერი ხრახნიA)
(34) | კედლის სამაგრის მოსაჭერი ხვრელებიA)
(35) | ბუდე შტატივის ქვეშ 5/8" კედლის სამაგრისთვისA)
(36) | კედლის სამაგრი/შემოწმების კვანძიA)
(37) | გასწორების ბლოკის ხრახნიA)
(38) | ხრახნი 5/8" კედლის სამაგრისA)
(39) | მაგნიტიA)
(40) | ლაზერულ ხელსაწყოსთან სამუშაო სათვალეებიA)
(41) | ლაზერული სხივის სამიზნე ნიშნულიA)
(42) | ფუტლარიA)

A)

  გამოსახული ან აღწერილი აქსესუარები არ შედის მიწოდების სტანდარტულ კომპლექტში. აქსესუარების მთლიანი ასორტიმენტი იხ. ჩვენი აქსესუარების პროგრამაში.