# A távirányító energiaellátása

A távirányító üzemeltetéséhez célszerű alkáli-mangán-elemeket alkalmazni.

A (29) elemfiók fedelének felnyitásához nyomja meg a (28) reteszelést a nyíl által jelzett irányba és vegye le az elemfiók fedelét. Tegye be az elemet.

Ekkor ügyeljen az elemfiók fedél belső oldalán található ábrázolásnak megfelelő helyes polaritás betartására.

- Vegye ki az elemet a távirányítóból, ha hosszabb ideig nem használja. Az elem egy hosszabb tárolás során a távirányítóban korrodálhat, vagy magától kimerülhet.