# Tekniske data

Rotasjonslaser | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Rekkevidde (radius)A)B)
uten lasermottaker ca. | 30 m | 30 m | 50 m
med lasermottaker ca. | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Nivelleringsnøyaktighet ved avstand på 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Vanlig selvnivelleringsområde | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Vanlig nivelleringstid | 15 s | 15 s | 15 s
Rotasjonshastighet | 150/300/600 o/min | 150/300/600 o/min | 150/300/600 o/min
Åpningsvinkel i linjemodus | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Driftstemperatur | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Lagringstemperatur | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Maks. brukshøyde over referansehøyde | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Maks. relativ luftfuktighet | 90 % | 90 % | 90 %
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Laserklasse | 2 | 3R | 3R
Lasertype | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergens | 0,4 mrad (360-graders vinkel) | 0,4 mrad (360-graders vinkel) | 0,4 mrad (360-graders vinkel)
Stativfeste horisontalt | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Engangsbatterier (alkaliske/mangan) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Mål (lengde × bredde × høyde) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Kapslingsgrad | IP54 (beskyttet mot støv og vannsprut) | IP54 (beskyttet mot støv og vannsprut) | IP54 (beskyttet mot støv og vannsprut)

A)

  Ved 25 °C

B)

  Arbeidsområdet kan reduseres ved ugunstige forhold i omgivelsene (f.eks. direkte sollys).

C)

  Langs aksene

D)

  Det oppstår bare ikke-ledende smuss, men det forventes nå og da forbigående ledeevne forårsaket av kondens.

Måleverktøyet identifiseres ved hjelp av serienummeret (16) på typeskiltet.

Fjernkontroll | RC 1
--- | ---
Artikkelnummer | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
RekkeviddeA) | 30 m
Driftstemperatur | –10 °C … +50 °C
Lagringstemperatur | –20 °C … +70 °C
Maks. brukshøyde over referansehøyde | 2000 m
Maks. relativ luftfuktighet | 90 %
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1 | 2B)
Batteri | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Arbeidsområdet kan reduseres ved ugunstige forhold i omgivelsene (f.eks. direkte sollys).

B)

  Det oppstår bare ikke-ledende smuss, men det forventes nå og da forbigående ledeevne forårsaket av kondens.

Fjernkontrollen identifiseres entydig ved bruk av serienummeret (27) på typeskiltet.