# Pregled prikazov rotacijskega laserja

| Laserski žarek | Vrtenje laserskega žarka |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Zelen | Rdeč | Zelen | Rdeč | Rdeč
Vklop merilne naprave (samodejni test 1 s) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Začetno ali naknadno niveliranje | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Merilna naprava je nivelirana/pripravljena za uporabo | ● | ● | ● |  |  |  |
Samonivelirno območje je bilo preseženo | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Vklopljeno opozorilo zaradi udarca |  |  |  |  | ● |  |
Sproženo opozorilo zaradi udarca | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Napetost baterij za ≤ 2 h delovanja |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Izpraznjene baterije | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: neprekinjeno delovanje

2×/s: frekvenca utripanja (npr. dvakrat v eni sekundi)

○: funkcija ustavljena