# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati è riferita alla rappresentazione dello strumento di misura e del telecomando nelle pagine grafiche.

##

(1) | Indicatore funzione Avviso urto
(2) | Tasto Avviso urto
(3) | Indicatore di stato
(4) | Tasto di accensione/spegnimento
(5) | Tasto di modalità rotante
(6) | Raggio laser variabile
(7) | Sensore per telecomando
(8) | Apertura di uscita raggio laser
(9) | Punto a piombo verso l’alto
(10) | Testa rotante
(11) | Tasto di modalità a linee
(12) | Avviso batterie
(13) | Vano batterie
(14) | Bloccaggio del vano batterie
(15) | Attacco treppiede da 5/8"
(16) | Numero di serie
(17) | Targhetta di pericolo raggio laser
(18) | Targhetta di pericolo apertura di uscita raggio laser (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Telecomando
(20) | Tasto di modalità rotante
(21) | Tasto di modalità a linee
(22) | Tasto reset avviso urto
(23) | Tasto di rotazione in senso orario
(24) | Tasto di rotazione in senso antiorario
(25) | Indicatore di invio segnale
(26) | Apertura di uscita raggi infrarossi
(27) | Numero di serie
(28) | Bloccaggio del coperchio vano batterie
(29) | Coperchio vano batterie

##

(30) | Ricevitore laserA)
(31) | Asta metricaA)
(32) | TreppiedeA)
(33) | Vite di fissaggio del supporto da pareteA)
(34) | Fori di fissaggio del supporto da pareteA)
(35) | Attacco treppiede da 5/8" del supporto da pareteA)
(36) | Supporto da parete/Unità di allineamentoA)
(37) | Vite sull’unità di allineamentoA)
(38) | Vite da 5/8" del supporto da pareteA)
(39) | MagneteA)
(40) | Occhiali per raggio laserA)
(41) | Pannello di mira per laserA)
(42) | ValigettaA)

A)

  L’accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L’accessorio completo è contenuto nel nostro programma acces‌sori.