# Tekniske data

Rotationslasere | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Varenummer | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Arbejdsområde (radius)A)B)
uden lasermodtager ca. | 30 m | 30 m | 50 m
med lasermodtager ca. | 0,5−125 m | 0,5−150 m | 0,5−150 m
Nivelleringsnøjagtighed ved 30 m afstandA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Selvnivelleringsområde typisk | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Nivelleringstid typisk | 15 s | 15 s | 15 s
Rotationshastighed | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1
Åbningsvinkel ved linjefunktion | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Driftstemperatur | −10 °C … +50 °C | −10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Opbevaringstemperatur | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Relativ luftfugtighed maks. | 90 % | 90 % | 90 %
Tilsmudsningsgrad i overensstemmelse med IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Laserklasse | 2 | 3R | 3R
Lasertype | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergens | 0,4 mrad (360°-vinkel) | 0,4 mrad (360°-vinkel) | 0,4 mrad (360°-vinkel)
Stativholder, vandret | 5/8"-11 | 5/8"-11 | 5/8"-11
Batterier (alkaliske manganbatterier) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Vægt iht. ‌EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Mål (længde × bredde × højde) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Tæthedsgrad | IP54 (støv - og stænkvandsbeskyttet) | IP54 (støv - og stænkvandsbeskyttet) | IP54 (støv - og stænkvandsbeskyttet)

A)

  ved 25 °C

B)

  Arbejdsområdet kan forringes af ugunstige omgivelsesbetingelser (f.eks. direkte sollys).

C)

  langs med aksen

D)

  Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis må forventes en midlertidig ledeevne forårsaget af tildugning.

Serienummeret (16) på typeskiltet bruges til entydig identifikation af måleværktøjet.

Fjernbetjening | RC 1
--- | ---
Varenummer | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
ArbejdsområdeA) | 30 m
Driftstemperatur | −10 °C … +50 °C
Opbevaringstemperatur | −20 °C … +70 °C
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde | 2000 m
Relativ luftfugtighed maks. | 90 %
Tilsmudsningsgrad i overensstemmelse med IEC 61010-1 | 2B)
Batteri | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Vægt iht. ‌EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Arbejdsområdet kan forringes af ugunstige omgivelsesbetingelser (f.eks. direkte sollys).

B)

  Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis må forventes en midlertidig ledeevne forårsaget af tildugning.

Serienummeret (27) på typeskiltet bruges til entydig identifikation af fjernbetjeningen.