# การปฏิบัติงาน

- ปกป้องเครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมระยะไกลจากความชื้น และแสงแดดส่องโดยตรง

- อย่าให้เครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมระยะไกลได้รับอุณหภูมิที่สูงมากหรือรับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมาก ต. ย. เช่น อย่าปล่อยเครื่องไว้ในรถยนต์เป็นเวลานาน ในกรณีที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมาก ต้องปล่อยให้เครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมระยะไกลปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิรอบด้านก่อนใช้งาน ตรวจสอบความแม่นยำก่อนดำเนินการต่อด้วยเครื่องมือวัด ดู การตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องมือวัด
  ในกรณีที่ได้รับอุณหภูมิที่สูงมากหรือรับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมาก เครื่องมือวัดอาจมีความแม่นยำน้อยลง

- หลีกเลี่ยงอย่าให้เครื่องมือวัดตกหล่นหรือถูกกระทบอย่างรุนแรง เมื่อเครื่องมือวัดถูกกระทบจากภายนอกอย่างแรง ขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบความแม่นยำทุกครั้งก่อนนำมาใช้งานต่อ ดู การตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องมือวัด

การเริ่มต้นปฏิบัติงานของ‌เครื่อง‌ควบคุม‌‌ระยะไกล
การเปิดใช้งานเลเซอร์แบบหมุน
รูปแบบการทำงาน
ฟังก์ชัน
การทำระดับอัตโนมัติ
การตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องมือวัด
ข้อแนะนำในการทำงาน
ตัวอย่างการปฏิบัติงาน
การอธิบายโดยสรุปของแถบแสดงเลเซอร์แบบหมุน