# البيانات الفنية

جهاز الليزر الدوار | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
نطاق العمل (نصف القطر)A)‏B)‏
دون مستقبل الليزر نحو | 30 م | 30 م | 50 م
مع مستقبل الليزر نحو | 0,5‏−125 م | 0,5‏−150 م | 0,5‏−150 م
دقة ضبط الاستواء عند مسافة 30 مترA)‏C)‏ | ‎±‏3 مم | ‎±‏3 مم | ‎±‏3 مم
نطاق الاستواء الذاتي النموذجي | ‎±‏8 % (±4,6°) | ‎±‏8 % (±4,6°) | ‎±‏8 % (±4,6°)
مدة الاستواء النموذجية | 15 ث‌ | 15 ث‌ | 15 ث‌
سرعة الدوران | 150/300/600 دقيقة‎−1 | 150/300/600 دقيقة‎−1 | 150/300/600 دقيقة‎−1
زاوية الفتح بالنسبة للتشغيل الخطي | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
درجة حرارة التشغيل | −10 °م … +50 °م | −10 °م … +50 °م | 0 °م … +40 °م
درجة حرارة التخزين | −20 °م … +70 °م | −20 °م … +70 °م | −20 °م … +70 °م
الحد الأقصى لارتفاع الاستخدام فوق الارتفاع المرجعي | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر
الحد الأقصى للرطوبة الجوية النسبية | 90 % | 90 % | 90 %
درجة الاتساخ تبعا للمعيار IEC 61010-1‏ | 2‎D)‎ | 2‎D)‎ | 2‎D)‎
فئة الليزر | 2‏ | 3R | 3R
طراز الليزر | 635 نانو متر، < 1 مللي واط | 635 نانو متر، < 5 مللي واط | 532 نانو متر، < 5 مللي واط
التفاوت | 0,4 مللي راد (زاوية كاملة) | 0,4 مللي راد (زاوية كاملة) | 0,4 مللي راد (زاوية كاملة)
حاضن أفقي للحامل ثلاثي القوائم | 5/8 بوصة-11‏ | 5/8 بوصة-11‏ | 5/8 بوصة-11‏
بطاريات (المنجنيز القلوي) | 2 × 1,5 فلط LR20 ‎(D)‎ | 2 × 1,5 فلط LR20 ‎(D)‎ | 2 × 1,5 فلط LR20 ‎(D)‎
الوزن حسب EPTA‑Procedure 01:2014‏ | 1,8 كجم | 1,8 كجم | 1,8 كجم
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 190 × 180 × 170 مم | 190 × 180 × 170 مم | 190 × 180 × 170 مم
فئة الحماية | IP54 (حماية من الغبار ورذاذ الماء) | IP54 (حماية من الغبار ورذاذ الماء) | IP54 (حماية من الغبار ورذاذ الماء)

A)

  عند درجة حرارة 25 °م

B)

  قد يقل مجال العمل من خلال شروط الأجواء غير الملائمة (مثلا: التعرض لأشعة الشمس المباشرة).

C)

  علی مسار المحاور

D)

  لا يحدث اتساخ موصل للكهرباء، ولكن في بعض الأحيان قد يتسبب التكثيف في وجود اتساخ موصل للكهرباء بصورة مؤقتة.

لتمييز عدة القياس بوضوح، ارجع إلی الرقم المتسلسل (16) علی لوحة الصنع.

جهاز التحكم عن بعد | RC 1
--- | ---
رقم الصنف | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
نطاق العملA) | 30 متر
درجة حرارة التشغيل | −10 °م … +50 °م
درجة حرارة التخزين | −20 °م … +70 °م
الحد الأقصى لارتفاع الاستخدام فوق الارتفاع المرجعي | 2000 متر
الحد الأقصى للرطوبة الجوية النسبية | 90 %
درجة الاتساخ تبعا للمعيار IEC 61010-1‏ | 2‎B)‎
البطارية | 1 × 1,5 فلط LR6 ‎(AA)‎
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏ | 0,07 كجم

A)

  قد يقل مجال العمل من خلال شروط الأجواء غير الملائمة (مثلا: التعرض لأشعة الشمس المباشرة).

B)

  لا يحدث اتساخ موصل للكهرباء، ولكن في بعض الأحيان قد يتسبب التكثيف في وجود اتساخ موصل للكهرباء بصورة مؤقتة.

لتمييز جهاز التحكم عن بعد بوضوح، ارجع إلی الرقم المتسلسل (27) علی لوحة الصنع.