# როტაციული ლაზერული ნიველირის ინდიკატორების მიმოხილვა

| ლაზერული სხივი | ლაზერული სხივების ბრუნვა |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
მწვანე შუქი | წითელი შუქი | მწვანე შუქი | წითელი შუქი | წითელი შუქი
საზომი ხელსაწყოს ჩართვა (თვითდიაგნოსტიკა 1 წ) |  |  | ● |  |  | ● | ●
ნიველირება ან განმეორებითი ნიველირება | 2×/წ | ○ | 2×/წ |  |  |  |
საზომი ხელსაწყო გასწორებულია/მზადაა სამუშაოდ | ● | ● | ● |  |  |  |
თვითნიველირების დიაპაზონი გადაჭარბებულია | 2×/წ | ○ |  | ● |  |  |
აქტიურია რყევის შესახებ გაფრთხილება |  |  |  |  | ● |  |
ჩაირთო რყევის შესახებ გაფრთხილება | 2×/წ | ○ |  |  |  | 2×/წ |
ბატარეის ძაბვა ≤ 2 სთ მუშაობს |  |  |  |  |  |  | 2×/წ
ბატარეები დამჯდარია | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: მუშაობის ხანგრძლივობა

2×/წ: ციმციმის სიხშირე (მაგ.: წამში ორჯერ)

○: ფუნქციონირება შეწყვეტილია