# Преглед на индикаторите на ротационния лазер

| Лазерен лъч | Ротация на лазерния лъч |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Зеле‌но | Чер‌ве‌но | Зеле‌но | Чер‌ве‌но | Чер‌ве‌но
Включете измервателния уред (1 s самостоятелен тест) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Първоначално или последващо нивелиране | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Измервателният уред е нивелиран/готов за работа | ● | ● | ● |  |  |  |
Диапазонът на самонивелиране е превишен | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Предупреждение при удар активирано |  |  |  |  | ● |  |
Предупреждението при удар задействано | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Напрежение на батерията за ≤ 2 h работа |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Батериите са изтощени | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: постоянна работа

2×/s: честота на мигане (напр. два пъти за секунда)

○: функцията е спряна