# کنترل دقت ابزار اندازه‌گیری

## عوامل تاثیر گذارنده در دقت عمل

بیشترین تاثیر را دمای محیط کار دارد. بخصوص اختلاف دمای جاری به طرف بالا می توانند پرتو لیزر را منحرف کنند.

برای به حداقل رساندن تأثیرات دمایی ناشی از گرمای کف زمین، توصیه می شود که از ابزار اندازه گیری روی یک سه پایه استفاده گردد. همچنین در صورت امکان، ابزار اندازه گیری را در وسط سطح كار قرار دهید.

در کنار تأثیرات بیرونی، تأثیرات مربوط به دستگاه (مانند افتادن، یا تکانهای شدید) می توانند باعث بروز خطا شوند. به همین منظور قبل از هر شروع کار، دقت تراز را کنترل کنید.

چنانچه میزان خطای ابزار اندازه گیری در طی یکی از آزمایش ها از حداکثر میزان خطا (اختلاف) فراتر رود، آنگاه باید ابزار اندازه گیری را توسط خدمات پس از فروش Bosch تعمير کنيد.

## کنترل دقت تراز در موقعیت افقی

برای کسب نتیجه دقیق و معتبر، پیشنهاد می شود آزمایش دقت تراز در یک فضای باز به طول حداقل ‎30‎ m روی زمین محکم در مقابل یک دیوار انجام شود. برای هر دو محور، فرآیند اندازه گیری را به طور کامل انجام دهید.

- ابزار اندازه گیری را در موقعیت افقی ‎30‎ m فاصله از دیوار روی یک سه پایه نصب کنید یا آن را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید. ابزار اندازه گیری را روشن کنید.

- پس از اتمام ترازبندی، وسط پرتو لیزر را روی دیوار (نقطه Ⅰ) علامت گذاری کنید.

- ابزار اندازه‌گیری را به مقدار ‎180° بچرخانید بدون اینکه موقعیت آن را تغییر دهید. بگذارید ابزار، ترازبندی را انجام دهد و وسط نقطه پرتو لیزر را روی دیوار (نقطه Ⅱ) علامت گذاری کنید. دقت کنید که نقطه Ⅱ حتی الامکان بطور عمودی و در بالا یا پایین نقطه Ⅰ قرار گیرد.

اختلاف d هر دو نقطه علامت گذاری شده Ⅰ و Ⅱ روی دیوار، اختلاف ارتفاع واقعی ابزار اندازه گیری را برای محور مورد اندازه گیری به دست می دهد.

فرآیند اندازه گیری را برای محور دیگر تکرار کنید. بدین منظور ابزار اندازه گیری را قبل از شروع فرآیند اندازه گیری به مقدار ‎90°‎ بچرخانید.

برای مسافت اندازه گیری 30 متری، حداکثر انحراف مجاز برابر است با:
‎30 m × ±0,1 mm/m = ±3 mm.‎
اختلاف d بین نقطه های Ⅰ و Ⅱ باید برای هر یک از دو فرآیند اندازه گیری حداکثر 6 میلیمتر باشد.