# Caractéristiques ‌techniques

Laser rotatif | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Référence | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Portée (rayon)A)B)
sans cellule de réception, env. | 30 m | 30 m | 50 m
avec cellule de réception, env. | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Précision de nivellement à une distance de 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Plage d’auto-nivellement | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Durée de nivellement | 15 s | 15 s | 15 s
Vitesses de rotation | 150/300/600 tr/min | 150/300/600 tr/min | 150/300/600 tr/min
Angle d’ouverture en mode traçage de lignes | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Températures de fonctionnement | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Températures de stockage | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Altitude d’utilisation maxi | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m
Humidité d’air relative maxi | 90 % | 90 % | 90 %
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Classe laser | 2 | 3R | 3R
Type de laser | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergence | 0,4 mrad (angle plein) | 0,4 mrad (angle plein) | 0,4 mrad (angle plein)
Raccord de trépied horizontal | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Piles (alcalines au manganèse) | 2 piles 1,5 V LR20 (D) | 2 piles 1,5 V LR20 (D) | 2 piles 1,5 V LR20 (D)
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Indice de protection | IP54 (protection contre la poussière et les projections d’eau) | IP54 (protection contre la poussière et les projections d’eau) | IP54 (protection contre la poussière et les projections d’eau)

A)

  à 25 °C

B)

  La portée peut être réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).

C)

  le long des axes

D)

  N’est conçu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomènes de condensation.

Pour une identification précise de votre appareil de réception, servez-vous du numéro de série (16) inscrit sur la plaque signalétique.

Télécommande | RC 1
--- | ---
Référence | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
PortéeA) | 30 m
Températures de fonctionnement | –10 °C … +50 °C
Températures de stockage | –20 °C … +70 °C
Altitude d’utilisation maxi | 2 000 m
Humidité d’air relative maxi | 90 %
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 | 2B)
Pile | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  La portée peut être réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).

B)

  N’est conçu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomènes de condensation.

Pour une identification précise de votre télécommande, basez-vous sur le numéro de série (27) inscrit sur la plaque signalétique.