# Mise en service du laser rotatif

- Évitez tous les obstacles susceptibles de réfléchir le faisceau laser ou de lui faire obstacle. Recouvrez les surfaces brillantes ou miroitantes. N’effectuez pas de mesures à travers des vitres ou matériaux similaires. Les résultats de mesure risquent d’être faussés en cas de réflexion ou d’obstruction du faisceau laser.

##

Position horizontale | Position verticale

Positionnez l’appareil de mesure sur un support stable en position horizontale ou verticale, montez-le sur le trépied (32) ou sur le support mural (36) avec unité d’alignement.

Du fait de sa précision de nivellement élevée, l’appareil de mesure est très sensible aux chocs et aux changements de position. Veillez pour cette raison à maintenir l’appareil de mesure dans une position stable afin d’éviter toute interruption de fonctionnement due à des remises à niveau.

##

Pour mettre en marche l’appareil de mesure, actionnez la touche Marche/Arrêt (4). Tous les voyants s’allument brièvement. L’appareil de mesure projette le faisceau laser variable (6) et le point d’aplomb vers le haut (9) par les orifices de sortie (8).

- Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau laser, même si vous êtes à grande distance de ce dernier.

Le processus de nivellement automatique débute alors aussitôt. Pendant la durée du nivellement automatique, la LED d’état (3) clignote en vert, le laser ne tourne pas et clignote.

Le nivellement automatique est terminé lorsque la LED d’état (3) s’allume en vert et que le laser reste allumé en permanence. Au terme du nivellement automatique, l’appareil de mesure passe automatiquement en mode rotation.

- Ne laissez pas l’appareil de mesure sans surveillance quand il est allumé et éteignez-le après l’utilisation. D’autres personnes pourraient être éblouies par le faisceau laser.

La touche Mode rotation (5) et la touche Mode lignes (11) permettent de sélectionner le mode de fonctionnement dès la phase d’auto-nivellement. Dans ce cas-là, le mode sélectionné est automatiquement activé au terme de la phase d’auto-nivellement.

Pour arrêter l’appareil de mesure, appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt (4).

Pour ménager les piles, l’appareil de mesure s’éteint automatiquement lorsqu’il se trouve plus de 2 h en dehors de la plage d’autocalage ou quand l’avertissement de chocs s’est déclenché il y a plus de 2 h. Repositionnez l’appareil de mesure et remettez-le en marche.