# Alimentazione del telecomando

Per l’impiego del telecomando, si consiglia di utilizzare pile a stilo alcaline al manganese.

Per aprire il coperchio vano batterie (29), premere sul bloccaggio (28) nella direzione della freccia e prelevare il coperchio del vano batterie. Introdurre la pila.

Durante tale fase, prestare attenzione alla corretta polarità, riportata sul lato interno del vano batterie.

- Se il telecomando non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere la pila dallo stesso. Se lasciata a lungo all’interno del telecomando, la pila potrebbe corrodersi e autoscaricarsi.