# 제품 사양

회전 레이저 | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
품번 | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
작업 범위(반경)A)B)
레이저 수광기 없이 작업할 경우, 약 | 30 m | 30 m | 50 m
레이저 수광기를 사용하여 작업할 경우, 약 | 0.5–125 m | 0.5–150 m | 0.5–150 m
30 m 거리에서 레벨링 정확도A)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
자동 레벨링 범위, 평균 | ±8 % (±4.6°) | ±8 % (±4.6°) | ±8 % (±4.6°)
자동 보정 시간, 평균 | 15 초 | 15 초 | 15 초
회전 속도 | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1
라인 모드에서 구경 각도 | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
작동 온도 | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
보관 온도 | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
기준 높이를 초과한 최대 사용 높이 | 2000 m | 2000 m | 2000 m
상대 습도 최대 | 90 % | 90 % | 90 %
IEC 61010-1에 따른 오염도 | 2D) | 2D) | 2D)
레이저 등급 | 2 | 3R | 3R
레이저 유형 | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
편차 | 0.4 mrad(전체 각도) | 0.4 mrad(전체 각도) | 0.4 mrad(전체 각도)
수평 삼각대 연결 부위 | 5/8"-11 | 5/8"-11 | 5/8"-11
배터리(알칼리 망간) | 2 × 1.5 V LR20 (D) | 2 × 1.5 V LR20 (D) | 2 × 1.5 V LR20 (D)
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | 1.8 kg | 1.8 kg | 1.8 kg
치수(길이 × 폭 × 높이) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
보호 등급 | IP54(먼지 및 분무수 침투 방지) | IP54(먼지 및 분무수 침투 방지) | IP54(먼지 및 분무수 침투 방지)

A)

  25 °C일 경우

B)

  직사광선 등의 불리한 환경 조건에서는 작업 범위가 줄어들 수 있습니다.

C)

  축을 따라서

D)

  비전도성 오염만 발생하지만, 가끔씩 이슬이 맺히면 임시로 전도성이 생기기도 합니다.

측정공구를 확실하게 구분할 수 있도록 타입 표시판에 일련 번호 (16) 가 적혀 있습니다.

리모컨 | RC 1
--- | ---
품번 | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
작업 범위A) | 30 m
작동 온도 | –10 °C … +50 °C
보관 온도 | –20 °C … +70 °C
기준 높이를 초과한 최대 사용 높이 | 2000 m
상대 습도 최대 | 90 %
IEC 61010-1에 따른 오염도 | 2B)
배터리 | 1 × 1.5 V LR6 (AA)
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | 0.07 kg

A)

  직사광선 등의 불리한 환경 조건에서는 작업 범위가 줄어들 수 있습니다.

B)

  비전도성 오염만 발생하지만, 가끔씩 이슬이 맺히면 임시로 전도성이 생기기도 합니다.

리모컨을 확실하게 구분할 수 있도록 타입 표시판에 일련 번호 (27) 가 적혀 있습니다.