# Režim rada

- Zaštitite merni alat i daljinski upravljač od vlage i direktnog sunčevog zračenja.

- Merni alat i daljinski upravljač nemojte da izlažete ekstremnim temperaturama ili promenama temperature. Nemojte ih predugo ostavljati npr. u automobilu. Merni alat i daljinski upravljač u slučaju velikih kolebanja temperature najpre ostavite da se temperuju, pre nego što ih pustite u rad. Pre daljih radova sa mernim alatom uvek izvršite proveru preciznosti videti Provera preciznosti nivelisanja mernog alata.
  Kod ekstremnih temperatura ili kolebanja temperatura može da se ugrozi preciznost mernog alata.

- Izbegavajte nagle udare ili padove mernog alata. Nakon jakih spoljašnjih uticaja na merni alat, pre nastavka rada bi trebalo uvek da uradite proveru preciznosti videti Provera preciznosti nivelisanja mernog alata.

Puštanje u rad daljinskog upravljača
Puštanje u rad rotacionog lasera
Vrste režima rada
Funkcije
Automatsko nivelisanje
Provera preciznosti nivelisanja mernog alata
Uputstva za rad
Radni primeri
Pregled prikaza rotacionog lasera