# Alimentación del mando a distancia

Se recomienda utilizar pilas alcalinas de manganeso en el mando a distancia.

Para abrir la tapa del compartimiento de pilas (29) presione la retención (28) en sentido de la flecha y quite la tapa del compartimiento de pilas. Coloque las pilas.

Observe en ello la polaridad correcta conforme a la representación en el lado interior del compartimiento de pilas.

- Retire la pila del mando a distancia si no va a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo. Si la pila se almacenan durante mucho tiempo en el mando a distancia, puede corroerse y autodescargarse.