# Rotacinio lazerinio nivelyro indikatorių apžvalga

| Lazerio spindulys | Lazerio spindulio rotacija |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Žalia | Raudona | Žalia | Raudona | Raudona
Matavimo prietaiso įjungimas (1 s automatinis testas) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Susiniveliavimas arba pakartotinis susiniveliavimas | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Matavimo prietaisas susiniveliavęs/paruoštas eksploatuoti | ● | ● | ● |  |  |  |
Peržengtos savaiminio išsilyginimo diapazono ribos | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Pranešimo apie sutrenkimą funkcija aktyvuota |  |  |  |  | ● |  |
Pranešimo apie sutrenkimą funkcija įjungta | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Baterijos įtampa ≤ 2 h veikimui |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Išsikrovusios baterijos | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Nuolatinio veikimo režimas

2×/s: mirksėjimo dažnis (pvz., dukart per sekundę)

○: funkcija išjungta