# Tehnilised andmed

Pöördlaser | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Tootenumber | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Tööpiirkond (raadius)A)B)
ilma laserikiire vastuvõtjata u | 30 m | 30 m | 50 m
laserikiire vastuvõtjaga u | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Nivelleerimistäpsus 30 m vahemaa korralA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Tüüpiline isenivelleerumisvahemik | ± 8% (± 4,6°) | ± 8% (± 4,6°) | ± 8% (± 4,6°)
Tüüpiline nivelleerumisaeg | 15 s | 15 s | 15 s
Pöörlemiskiirus | 150/300/600 min‒1 | 150/300/600 min‒1 | 150/300/600 min‒1
Avanemisnurk joonrežiimil | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Töötemperatuur | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Hoiutemperatuur | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Kontrollkõrgust ületav max töökõrgus | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Max suhteline õhuniiskus | 90% | 90% | 90%
Määrdumisaste vastavalt standardile IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Laseri klass | 2 | 3R | 3R
Laseri tüüp | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Hajumine | 0,4 mrad (täispööre) | 0,4 mrad (täispööre) | 0,4 mrad (täispööre)
Horisontaalne statiivi kinnituskoht | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Patareid (leelis-mangaan) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Kaitseaste | IP54 (kaitstud tolmu ja veepritsmete eest) | IP54 (kaitstud tolmu ja veepritsmete eest) | IP54 (kaitstud tolmu ja veepritsmete eest)

A)

  temperatuuril 25 °C

B)

  Ebasoodsad keskkonnatingimused (nt otsene päikesekiirgus) võivad tööpiirkonda vähendada.

C)

  piki telgi

D)

  Esineb ainult mittejuhtiv määrdumine, mis võib aga ajutiselt kondensatsiooni tõttu juhtivaks muutuda.

Teie mõõteseadme ühetähenduslikuks identimiseks kasutatakse tüübisildil olevat seerianumbrit (16).

Kaugjuhtimispult | RC 1
--- | ---
Tootenumber | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
TööpiirkondA) | 30 m
Töötemperatuur | –10 °C … +50 °C
Hoiutemperatuur | –20 °C … +70 °C
Kontrollkõrgust ületav max töökõrgus | 2000 m
Max suhteline õhuniiskus | 90%
Määrdumisaste vastavalt standardile IEC 61010-1 | 2B)
Patarei | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | 0,07 kg

A)

  Ebasoodsad keskkonnatingimused (nt otsene päikesekiirgus) võivad tööpiirkonda vähendada.

B)

  Esineb ainult mittejuhtiv määrdumine, mis võib aga ajutiselt kondensatsiooni tõttu juhtivaks muutuda.

Teie kaugjuhtimispuldi ühetähenduslikuks identimiseks kasutatakse tüübisildil olevat seerianumbrit (27).