# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów odnosi się do schematów urządzenia pomiarowego i pilota, znajdujących się na stronach graficznych.

##

(1) | Wskaźnik funkcji ostrzegania o wstrząsach
(2) | Przycisk funkcji ostrzegania o wstrząsach
(3) | Wskaźnik stanu
(4) | Włącznik/wyłącznik
(5) | Przycisk trybu obrotowego
(6) | Zmienna wiązka lasera
(7) | Czujnik pilota
(8) | Otwór wyjściowy wiązki lasera
(9) | Punkt pionowy skierowany w górę
(10) | Głowica rotacyjna
(11) | Przycisk trybu liniowego
(12) | Alarm rozładowania baterii
(13) | Wnęka na baterie
(14) | Blokada wnęki na baterie
(15) | Przyłącze statywu 5/8"
(16) | Numer seryjny
(17) | Tabliczka ostrzegawcza lasera
(18) | Tabliczka ostrzegawcza otworu wyjściowego wiązki lasera (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Pilot
(20) | Przycisk trybu obrotowego
(21) | Przycisk trybu liniowego
(22) | Przycisk resetowania funkcji ostrzegania o wstrząsach
(23) | Przycisk obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
(24) | Przycisk obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
(25) | Wskaźnik emisji sygnału
(26) | Otwór wyjściowy promieniowania podczerwonego
(27) | Numer seryjny
(28) | Blokada pokrywki wnęki na baterie
(29) | Pokrywka wnęki na baterie

##

(30) | Odbiornik laserowyA)
(31) | Łata mierniczaA)
(32) | StatywA)
(33) | Śruba mocująca uchwytu ściennegoA)
(34) | Otwory mocujące uchwytu ściennegoA)
(35) | Przyłącze statywu uchwytu ściennego 5/8"A)
(36) | Uchwyt ścienny / jednostka poziomującaA)
(37) | Śruba jednostki poziomującejA)
(38) | Śruba uchwytu ściennego 5/8"A)
(39) | MagnesA)
(40) | Okulary do pracy z laseremA)
(41) | Laserowa tablica celowniczaA)
(42) | WalizkaA)

A)

  Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w in‌struk‌cji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.