# ข้อมูลทางเทคนิค

เลเซอร์แบบหมุน | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
ช่วงการทำงาน (รัศมี)A)B)
ไม่ใช้อุปกรณ์รับแสงเลเซอร์ ประมาณ | 30 ม. | 30 ม. | 50 ม.
ใช้อุปกรณ์รับแสงเลเซอร์ ประมาณ | 0.5–125 ม. | 0.5–150 ม. | 0.5–150 ม.
ความแม่นยำในการปรับระดับที่ระยะ 30 ม.A)C) | ±3 มม. | ±3 มม. | ±3 มม.
ย่านการทำระดับอัตโนมัติ ปกติ | ±8 % (±4.6°) | ±8 % (±4.6°) | ±8 % (±4.6°)
ระยะเวลาทำระดับ ปกติ | 15 วินาที | 15 วินาที | 15 วินาที
ความเร็วรอบหมุน | 150/300/600 นาที–1 | 150/300/600 นาที–1 | 150/300/600 นาที–1
มุมทางผ่านแสง สำหรับ‌การทำงาน‌แบบเส้น | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
อุณหภูมิใช้งาน | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
อุณหภูมิเก็บรักษา | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
ความสูงใช้งานเหนือระดับอ้างอิง สูงสุด | 2000 ม. | 2000 ม. | 2000 ม.
ความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด | 90 % | 90 % | 90 %
ระดับมลพิษตาม IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
ระดับเลเซอร์ | 2 | 3R | 3R
ชนิดเลเซอร์ | 635 นาโนเมตร, < 1 มิลลิวัตต์ | 635 นาโนเมตร, < 5 มิลลิวัตต์ | 532 นาโนเมตร, < 5 มิลลิวัตต์
การบานออกของลำแสง | 0.4 mrad (มุมเต็ม) | 0.4 mrad (มุมเต็ม) | 0.4 mrad (มุมเต็ม)
ช่องประกอบของ‌ขาตั้ง‌แบบ‌สามขาแนวนอน | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
แบตเตอรี่ (อัลคาไลน์-แมงกานีส) | 2 × 1.5 โวลท์ LR20 (D) | 2 × 1.5 โวลท์ LR20 (D) | 2 × 1.5 โวลท์ LR20 (D)
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | 1.8 กก. | 1.8 กก. | 1.8 กก.
ขนาด (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) | 190 × 180 × 170 มม. | 190 × 180 × 170 มม. | 190 × 180 × 170 มม.
ระดับการคุ้มกัน | IP54 (ป้องกันฝุ่นและน้ำกระเด็นเปียก) | IP54 (ป้องกันฝุ่นและน้ำกระเด็นเปียก) | IP54 (ป้องกันฝุ่นและน้ำกระเด็นเปียก)

A)

  ที่ 25 °C

B)

  ย่านการทำงานอาจลดลงหากมีสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (ต.ย. เช่น แสงอาทิตย์ส่องโดยตรง)

C)

  ตามแนวแกน

D)

  เกิดขึ้นเฉพาะมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นบางครั้งนำไฟฟ้าได้ชั่วคราวที่มีสาเหตุจากการกลั่นตัวที่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น

สำหรับการระบุเครื่องมือวัดของท่านอย่างชัดเจน กรุณาดูหมายเลขเครื่อง (16) บนแผ่นป้ายรุ่น

เครื่องควบคุมระยะไกล | RC 1
--- | ---
หมายเลขสินค้า | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
ช่วงการใช้งานA) | 30 ม.
อุณหภูมิใช้งาน | –10 °C … +50 °C
อุณหภูมิเก็บรักษา | –20 °C … +70 °C
ความสูงใช้งานเหนือระดับอ้างอิง สูงสุด | 2000 ม.
ความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด | 90 %
ระดับมลพิษตาม IEC 61010-1 | 2B)
แบตเตอรี่ | 1 × 1.5 โวลท์ LR6 (AA)
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | 0.07 กก.

A)

  ย่านการทำงานอาจลดลงหากมีสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (ต.ย. เช่น แสงอาทิตย์ส่องโดยตรง)

B)

  เกิดขึ้นเฉพาะมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นบางครั้งนำไฟฟ้าได้ชั่วคราวที่มีสาเหตุจากการกลั่นตัวที่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น

หมายเลข‌เครื่อง (27) บน‌แผ่นป้าย‌รุ่นมีไว้เพื่อระบุรีโมทคอนโทรลของท่าน