# Funcionamento

- Proteja o telecomando da humidade e da radiação solar direta.

- Não exponha o instrumento de medição e o telecomando a temperaturas extremas ou oscilações de temperatura. Não os deixe, p. ex., ficar durante muito tempo no automóvel. No caso de oscilações de temperatura maiores, deixe o instrumento de medição e o telecomando atingirem a temperatura ambiente antes de os utilizar. Antes de continuar os trabalhos com o instrumento de medição, efetue sempre um controlo de exatidão do instrumento de medição ver Controlo de exatidão do instrumento de medição.
  No caso de temperaturas ou de oscilações de temperatura extremas é possível que a precisão do instrumento de medição seja prejudicada.

- Evite quedas ou embates violentos com o instrumento de medição. Após severas influências externas no instrumento de medição, recomendamos que se proceda a um controlo de exatidão antes de prosseguir ver Controlo de exatidão do instrumento de medição.

Colocação em funcionamento do telecomando
Colocação em funcionamento do laser rotativo
Modos de operação
Funções
Nivelamento automático
Controlo de exatidão do instrumento de medição
Instruções de trabalho
Exemplos de trabalhos
Vista geral dos indicadores do nível laser rotativo