# Технічні дані

Будівельний лазер | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Товарний номер | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Робочий діапазон (радіус)A)B)
Без лазерного приймача прибл. | 30 м | 30 м | 50 м
З лазерним приймачем прибл. | 0,5–125 м | 0,5–150 м | 0,5–150 м
Точність нівелювання на відстані 30 мA)C) | ±3 мм | ±3 мм | ±3 мм
Діапазон автоматичного нівелювання, типовий | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Тривалість нівелювання, типова | 15 с | 15 с | 15 с
Швидкість обертання | 150/300/600 хвил.-1 | 150/300/600 хвил.-1 | 150/300/600 хвил.-1
Кут розкриття при лінійному режимі | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Робоча температура | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Температура зберігання | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Макс. висота використання над реперною висотою | 2000 м | 2000 м | 2000 м
Відносна вологість повітря макс. | 90 % | 90 % | 90 %
Ступінь забрудненості відповідно до IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Клас лазера | 2 | 3R | 3R
Тип лазера | 635 нм, < 1 мВт | 635 нм, < 5 мВт | 532 нм, < 5 мВт
Розходження | 0,4 мрад (повний кут) | 0,4 мрад (повний кут) | 0,4 мрад (повний кут)
Гніздо під штатив горизонтальне | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Батарейки (лужно-марганцеві) | 2 × 1,5 В LR20 (D) | 2 × 1,5 В LR20 (D) | 2 × 1,5 В LR20 (D)
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 кг | 1,8 кг | 1,8 кг
Розміри (довжина x ширина x висота) | 190 × 180 × 170 мм | 190 × 180 × 170 мм | 190 × 180 × 170 мм
Ступінь захисту | IP54 (із захистом від пилу і бризок води) | IP54 (із захистом від пилу і бризок води) | IP54 (із захистом від пилу і бризок води)

A)

  при 25 °C

B)

  Робочий діапазон може зменшуватися внаслідок несприятливих умов (напр., прямі сонячні промені).

C)

  уздовж осей

D)

  Зазвичай присутнє лише непровідне забруднення. Проте, як правило, виникає тимчасова провідність через конденсацію.

Однозначна ідентифікація вимірювального інструмента можлива за допомогою серійного номера (16) на заводській табличці.

Пульт дистанційного керування | RC 1
--- | ---
Товарний номер | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Робочий діапазонA) | 30 м
Робоча температура | –10 °C … +50 °C
Температура зберігання | –20 °C … +70 °C
Макс. висота використання над реперною висотою | 2000 м
Відносна вологість повітря макс. | 90 %
Ступінь забрудненості відповідно до IEC 61010-1 | 2B)
Батарея | 1 × 1,5 В LR6 (AA)
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 кг

A)

  Робочий діапазон може зменшуватися внаслідок несприятливих умов (напр., прямі сонячні промені).

B)

  Зазвичай присутнє лише непровідне забруднення. Проте, як правило, виникає тимчасова провідність через конденсацію.

Однозначна ідентифікація вашого пульта дистанційного керування можлива за допомогою серійного номера (27) на заводській табличці.