# Электропитание пульта дистанционного управления

Для эксплуатации пульта дистанционного управления рекомендуется использовать щелочно-марганцевые батарейки.

Чтобы открыть крышку батарейного отсека (29) , прижмите фиксатор (28) в направлении стрелки и снимите крышку батарейного отсека. Вставьте батарею.

Следите при этом за правильным направлением полюсов в соответствии с изображением с внутренней стороны батарейного отсека.

- Извлекайте батареи из пульта дистанционного управления, если продолжительное время не будете использовать его. При длительном хранении в пульте дистанционного управления возможна коррозия и саморазрядка батареи.