# Λειτουργία

- Προστατεύετε το όργανο μέτρησης και το τηλεχειριστήριο από υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

- Μην εκθέτετε το όργανο μέτρησης και το τηλεχειριστήριο σε υπερβολικές θερμοκρασίες ή σε μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Μην το αφήνετε π.χ. για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο αυτοκίνητο. Αφήστε το όργανο μέτρησης και το τηλεχειριστήριο σε περίπτωση μεγάλων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας πρώτα να εγκλιματιστούν, προτού τα θέσετε σε λειτουργία. Πριν τη συνέχιση της εργασίας με το όργανο μέτρησης εκτελείτε πάντοτε έναν έλεγχο ακριβείας βλέπε Έλεγχος ακριβείας του οργάνου μέτρησης.
  Η ακρίβεια του οργάνου μέτρησης μπορεί να αλλοιωθεί υπό ακραίες θερμοκρασίες ή/και ισχυρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

- Αποφεύγετε τα δυνατά κτυπήματα ή τις πτώσεις του οργάνου μέτρησης. Μετά από ισχυρές εξωτερικές επιδράσεις πάνω στο όργανο μέτρησης πρέπει πριν τη συνέχιση της εργασίας να πραγματοποιείτε πάντοτε έναν έλεγχο ακριβείας βλέπε Έλεγχος ακριβείας του οργάνου μέτρησης.

Ενεργοποίηση του τηλεχειρισμού
Θέση σε λειτουργία του περιστρεφό‌μενου λέιζερ
Τρόποι λειτουργίας
Λειτουργίες
Αυτόματη χωροστάθμηση
Έλεγχος ακριβείας του οργάνου μέτρησης
Υποδείξεις εργασίας
Παραδείγματα εργασίας
Επισκόπηση των ενδείξεων του περιστροφικού λέιζερ