# Technische Daten

Rotationslaser | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Sachnummer | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Arbeitsbereich (Radius)A)B)
ohne Laserempfänger ca. | 30 m | 30 m | 50 m
mit Laserempfänger ca. | 0,5−125 m | 0,5−150 m | 0,5−150 m
Nivelliergenauigkeit bei 30 m EntfernungA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Selbstnivellierbereich typisch | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Nivellierzeit typisch | 15 s | 15 s | 15 s
Rotationsgeschwindigkeit | 150/300/600 min−1 | 150/300/600 min−1 | 150/300/600 min−1
Öffnungswinkel bei Linienbetrieb | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Betriebstemperatur | −10 °C … +50 °C | −10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Lagertemperatur | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C
max. Einsatzhöhe über Bezugshöhe | 2000 m | 2000 m | 2000 m
relative Luftfeuchte max. | 90 % | 90 % | 90 %
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Laserklasse | 2 | 3R | 3R
Lasertyp | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergenz | 0,4 mrad (Vollwinkel) | 0,4 mrad (Vollwinkel) | 0,4 mrad (Vollwinkel)
Stativaufnahme horizontal | 5/8"-11 | 5/8"-11 | 5/8"-11
Batterien (Alkali-Mangan) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Maße (Länge × Breite × Höhe) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Schutzart | IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) | IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) | IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)

A)

  bei 25 °C

B)

  Der Arbeitsbereich kann durch ungünstige Umgebungsbedingungen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden.

C)

  entlang der Achsen

D)

  Es tritt nur eine nicht leitfähige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine vorübergehende durch Betauung verursachte Leitfähigkeit erwartet wird.

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer (16) auf dem Typenschild.

Fernbedienung | RC 1
--- | ---
Sachnummer | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
ArbeitsbereichA) | 30 m
Betriebstemperatur | −10 °C … +50 °C
Lagertemperatur | −20 °C … +70 °C
max. Einsatzhöhe über Bezugshöhe | 2000 m
relative Luftfeuchte max. | 90 %
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010-1 | 2B)
Batterie | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Der Arbeitsbereich kann durch ungünstige Umgebungsbedingungen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden.

B)

  Es tritt nur eine nicht leitfähige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine vorübergehende durch Betauung verursachte Leitfähigkeit erwartet wird.

Zur eindeutigen Identifizierung Ihrer Fernbedienung dient die Seriennummer (27) auf dem Typenschild.