# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a representación del instrumento de medición y el mando a distancia de las páginas de gráficos.

##

(1) | Indicador de función de advertencia de impacto
(2) | Tecla de advertencia de impacto
(3) | Indicación de estado
(4) | Tecla de conexión/desconexión
(5) | Tecla del modo de rotación
(6) | Rayo láser orientable
(7) | Sensor para mando a distancia
(8) | Abertura de salida del rayo láser
(9) | Punto de plomada hacia arriba
(10) | Cabezal de rotación
(11) | Tecla del modo lineal
(12) | Símbolo de la pila
(13) | Compartimiento de pilas
(14) | Enclavamiento del compartimento de pilas
(15) | Alojamiento de trípode de 5/8"
(16) | Número de serie
(17) | Señal de aviso láser
(18) | Rótulo de advertencia de la abertura de salida del láser (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Mando a distancia
(20) | Tecla del modo de rotación
(21) | Tecla del modo lineal
(22) | Tecla de reposición de advertencia de impacto
(23) | Tecla de giro en sentido horario
(24) | Tecla de giro en sentido antihorario
(25) | Indicador de transmisión de señal
(26) | abertura de salida de la radiación de infrarrojos
(27) | Número de serie
(28) | Enclavamiento de la tapa del ‌compartimento de las pilas
(29) | Tapa del compartimento de las pilas

##

(30) | Receptor láserA)
(31) | Regleta de nivelaciónA)
(32) | TrípodeA)
(33) | Tornillo de fijación del soporte de paredA)
(34) | Orificio de fijación del soporte de paredA)
(35) | Alojamiento del trípode de 5/8" del soporte de paredA)
(36) | Soporte de pared/unidad de alineaciónA)
(37) | Tornillo en la unidad de alineaciónA)
(38) | Tornillo de 5/8" del soporte de paredA)
(39) | ImánA)
(40) | Gafas para láserA)
(41) | Tablilla reflectante de láserA)
(42) | MaletaA)

A)

  Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.