# Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην παράσταση του οργάνου μέτρησης και του τηλεχειριστηρίου στις σελίδες γραφικών.

##

(1) | Ένδειξη λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών
(2) | Πλήκτρο Προειδοποίηση κραδασμών
(3) | Ένδειξη κατάστασης
(4) | Πλήκτρο On/Off
(5) | Πλήκτρο Λειτουργία περιστροφής
(6) | μεταβλητή ακτίνα λέιζερ
(7) | Αισθητήρας για τηλεχειριστήριο
(8) | Έξοδος ακτίνας λέιζερ
(9) | Σημείο κατακορύφου προς τα επάνω
(10) | Περιστρεφόμενη κεφαλή
(11) | Πλήκτρο Λειτουργία γραμμής
(12) | Προειδοποίηση μπαταρίας
(13) | Θήκη μπαταριών
(14) | Ασφάλιση της θήκης των μπαταριών
(15) | Υποδοχή τρίποδα 5/8"
(16) | Αριθμός σειράς
(17) | Προειδοποιητική πινακίδα λέιζερ
(18) | Προειδοποιητική πινακίδα του ανοίγματος εξόδου λέιζερ (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Τηλεχειριστήριο
(20) | Πλήκτρο Λειτουργία περιστροφής
(21) | Πλήκτρο Λειτουργία γραμμής
(22) | Πλήκτρο Επαναφορά προειδοποίησης κραδασμών
(23) | Πλήκτρο Περιστροφή προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού
(24) | Πλήκτρο Περιστροφή αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού
(25) | Ένδειξη μετάδοσης σήματος
(26) | Άνοιγμα εξόδου υπέρυθρης ακτινοβολίας
(27) | Αριθμός σειράς
(28) | Ασφάλιση του καλύμματος της θήκης των μπαταριών
(29) | Κάλυμμα της θήκης των μπαταριών

##

(30) | Δέκτης λέιζερA)
(31) | ΣταδίαA)
(32) | ΤρίποδαςA)
(33) | Βίδα στερέωσης του στηρίγματος τοίχουA)
(34) | Οπές στερέωσης του στηρίγματος τοίχουA)
(35) | Υποδοχή τρίποδα 5/8"του στηρίγματος τοίχουA)
(36) | Στήριγμα τοίχου/διάταξη ευθυγράμμισηςA)
(37) | Βίδα στη διάταξη ευθυγράμμισηςA)
(38) | Βίδα 5/8"του στηρίγματος τοίχουA)
(39) | ΜαγνήτηςA)
(40) | Γυαλιά λέιζερA)
(41) | Πίνακας στόχου λέιζερA)
(42) | ΚασετίναA)

A)

  Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.