# Обзор индикаторов ротационного лазерного нивелира

| Лазерный луч | Вращение лазерных лучей |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Зеленый свет | Красный свет | Зеленый свет | Красный свет | Красный свет
Включение измерительного инструмента (самодиагностика 1 с) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Нивелирование или повторное нивелирование | 2×/с | ○ | 2×/с |  |  |  |
Измерительный инструмент выровнен/готов к работе | ● | ● | ● |  |  |  |
Диапазон самонивелирования превышен | 2×/с | ○ |  | ● |  |  |
Активировано предупреждение о сотрясении |  |  |  |  | ● |  |
Сработало предупреждение о сотрясении | 2×/с | ○ |  |  |  | 2×/с |
Напряжение батареи ≤ 2 ч работы |  |  |  |  |  |  | 2×/с
Батарейки разряжены | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: продолжительность работы

2×/с: частота мигания (например, дважды в секунду)

○: функционирование остановлено