# Alimentarea cu energie electrică a aparatului de măsură

## Montarea/Înlocuirea bateriilor

Pentru funcţionarea aparatului de măsură se recomandă utilizarea de baterii alcaline.

Pentru extragerea compartimentului pentru baterii (13), roteşte dispozitivul de blocare (14) în poziţia . Scoate compartimentul pentru baterii din aparatul de măsură şi introdu bateriile.

Respectaţi polaritatea corectă conform schiţei de pe partea interioară a compartimentului bateriilor.

Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile în acelaşi timp. Folosiţi numai baterii de aceeaşi marcă şi capacitate.

Introdu compartimentul pentru baterii (13) în aparatul de măsură şi roteşte dispozitivul de blocare (14) în poziţia .

- Scoate bateriile din aparatul de măsură atunci când urmează să nu-l foloseşti pentru o perioadă mai lungă de timp. În cazul depozitării mai îndelungate a aparatului de măsură, bateriile se pot coroda şi autodescărca.

## Indicatorul nivelului de încărcare

Dacă indicatorul privind descărcarea bateriilor (12) se aprinde intermitent în roşu pentru prima dată, aparatul de măsură mai poate fi utilizat timp de 2 ore.

Dacă indicatorul privind descărcarea bateriilor (12) se aprinde continuu în roşu, nu mai pot fi efectuate măsurări. Aparatul de măsură se deconectează automat după 1 minut.