# Kujutatud komponendid

Komponentide numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel mõõteriista ja kaugjuhtimispuldi kujutisel toodud numbrid.

##

(1) | Hoiatusfunktsiooni näit
(2) | Hoiatuse nupp
(3) | Olekunäit
(4) | Sisse-/väljalülitusnupp
(5) | Pöördrežiimi nupp
(6) | Muutuv laserikiir
(7) | Andur kaugjuhtimispuldi jaoks
(8) | Laserikiire väljumisava
(9) | Ülessuunaline loodimispunkt
(10) | Pöördpea
(11) | Joonrežiimi nupp
(12) | Patareihoiatus
(13) | Patareipesa
(14) | Patareipesa fiksaator
(15) | Statiivi kinnituskoht, 5/8 tolli
(16) | Seerianumber
(17) | Laseri hoiatussilt
(18) | Laserikiire väljumisava hoiatussilt (GRL 300 HV / GRL 300 HVG)

##

(19) | Kaugjuhtimispult
(20) | Pöördrežiimi nupp
(21) | Joonrežiimi nupp
(22) | Hoiatuse lähtestamise nupp
(23) | Päripäeva pööramise nupp
(24) | Vastupäeva pööramise nupp
(25) | Signaali saatmise näit
(26) | Infrapunakiirguse väljumisava
(27) | Seerianumber
(28) | Patareipesa kaane fiksaator
(29) | Patareipesa kaas

##

(30) | Laserikiire vastuvõtjaA)
(31) | MõõtelattA)
(32) | StatiivA)
(33) | Seinahoidiku kinnituskruviA)
(34) | Seinahoidiku kinnitusavadA)
(35) | Seinahoidiku statiivi kinnituskoht, 5/8 tolliA)
(36) | Seinahoidik/joondamissõlmA)
(37) | Kruvi joondamissõlmelA)
(38) | Seinahoidiku kruvi, 5/8 tolliA)
(39) | MagnetA)
(40) | Laserikiire nähtavust parandavad prillidA)
(41) | Laseri märklaudA)
(42) | KohverA)

A)

  Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.