# Utilizzo

- Proteggere lo strumento di misura ed il telecomando da liquidi e dall’esposizione diretta ai raggi solari.

- Non esporre lo strumento di misura ed il telecomando a temperature o ad oscillazioni termiche estreme. Ad esempio, evitare di lasciarli per lungo tempo all’interno dell’auto. In caso di forti oscillazioni termiche, lasciare che lo strumento di misura ed il telecomando tornino alla normale temperatura, prima di metterli in funzione. Prima di proseguire a lavorare con lo strumento di misura, effettuare sempre una vedi Verifica della precisione dello strumento di misura.
  Temperature estreme, oppure sbalzi di temperatura estremi, possono pregiudicare la precisione dello strumento di misura.

- Evitare di urtare violentemente o di far cadere lo strumento di misura. Qualora lo strumento di misura abbia subito forti influssi esterni, prima di riprendere il lavoro andrà sempre effettuata una verifica della precisione vedi Verifica della precisione dello strumento di misura.

Messa in funzione del telecomando
Messa in funzione della livella laser rotante
Modalità
Funzioni
Livellamento automatico
Verifica della precisione dello strumento di misura
Indicazioni operative
Esempi operativi
Panoramica delle indicazioni della livella laser rotante