# Brug

- Beskyt måleværktøjet og fjernbetjeningen mod fugt og direkte sollys.

- Udsæt ikke måleværktøjet og fjernbetjeningen for ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger. Lad dem f. eks. ikke ligge i bilen i længere tid. Sørg altid for, at måleværktøjet og fjernbetjeningen er tempereret ved større temperatursvingninger, før de tages i brug. Udfør altid en nøjagtighedskontrol før du arbejder videre med måleværktøjet se Nøjagtighedskontrol af måleværktøjet.
  Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan måleværktøjets præcision påvirkes.

- Undgå, at måleværktøjet udsættes for kraftige stød eller tabes. Hvis måleværktøjet har været udsat for kraftig ydre påvirkning, skal du foretage en nøjagtighedskontrol af det, før du fortsætter arbejdet se Nøjagtighedskontrol af måleværktøjet.

Ibrugtagning af fjernbetjening
Ibrugtagning af rotationslaser
Driftstilstande
Funktioner
Nivelleringsautomatik
Nøjagtighedskontrol af måleværktøjet
Arbejdsvejledning
Arbejdseksempler
Oversigt over rotationslaserens visninger